**Инструкция по обновлению базы радаров
Neoline X-COP 9300d**

1. **Скачайте актуальную версию базы радаров (РФ+СНГ либо Международную) на сайте neoline.ru в разделе «Обновления»** [**https://neoline.ru/obnovleniya/**](https://neoline.ru/obnovleniya/)



1. **Вставьте карту памяти в компьютер через карт-ридер, откройте «Мой компьютер» или «Проводник», откройте содержимое диска, соответствующего Вашей карте памяти. Для обновления необходимо использовать именно ту карту, которую Вы используете в гибриде!**



1. **Скопируйте на карту памяти файл базы радаров**

**(например, X-COP 9300d\_Baza\_GPS\_19.02.21.db).**

**ВНИМАНИЕ: не изменяйте название файла базы радаров.**

1. **Вставьте карту памяти в X-COP 9300d и подключите устройство к автомобильной розетке. X-COP 9300d включится автоматически.**
2. **Войдите в меню устройства, выберите пункт «Обновление» и нажмите «ОК».**

1. **Файл базы радаров запишется в память устройства и будет автоматически удалён с карты памяти. Устройство готово к работе.**

**Перечень стран, содержащихся в базе радаров «РФ+СНГ»:**

Россия, Республика Беларусь, Азербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Туркменистан, Узбекистан, Украина.

**Перечень стран, содержащихся в Международной базе радаров:**

Россия, Республика Беларусь, Австрия, Азербайджан, Андорра, Армения, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Грузия, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Казахстан, Кипр Северный, Киргизия, Лтвия, Литва, Люксембург, Мальта, Марокко, Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.